АКТ

инвентаризации, оценки содержания и использования

защитного сооружения ГО\* (убежища, ПРУ, укрытия)

инв. № ПРУ/55-33

р.п. Новая Игирма "22"октября 2018 г.

Комиссия в составе:

Председателя: Сотникова Н.И.- Главы Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района;

Заместителя председателя комиссии: Рощина Ю.В.- Главного специалиста сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Секретаря комиссии: Бахматовой С.Ю. - И.о. начальника отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Членов комиссии:

Назимовой Снежанны Анатольевны- Ведущего специалиста отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Лутченко Елены Николаевны- Заместитель главного бухгалтера администрации Новоигирминского городского поселения,

проверила наличие и оценила готовность к использованию по предназначению защитного сооружения ГО\* противорадиационное укрытие, расположенного по адресу: п. Новая Игирма, III квартал, здание № 31, подвал, инв. № ПРУ/55-33 и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию в 1980 году и находится на балансе Департамента управления муниципальным имуществом (ДУМИ) Нижнеилимского района.

Защитное сооружение ПРУ (противорадиационное укрытие), обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени, находится в пользовании по договору аренды с ДУМИ Нижнеилимского района и используется как магазин компьютерной и офисной техники и мастерской по ремонту компьютерной техники, телефонов.

1. Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО\*\*:

 Расположение ПРУ - 3 квартал, здание № 31, вход со стороны магазина «БАЙТ»;

 Класс ПРУ- по назначению;

 Общая площадью ПРУ - 168 м2;

 Вход в ПРУ- один;

 Вместимость ПРУ – 50 человек.

2.Фактическое состояние ЗС ГО и его готовность к приему укрываемых\*\*\*:

состояние лестничного пролета- хорошее;

состояние входных дверей и их защищенность- хорошее;

состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовков- отсутствуют;

загромождение (захламленность) входов, тамбуров- отсутствует;

состояние полов, потолков, стен- удовлетворительное;

состояние гидроизоляции- удовлетворительное;

состояние санитарных узлов - отсутствуют;

состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС)- отсутствуют;

состояние инженерно-технических систем: воздуховоды, водопроводы, канализация- удовлетворительное;

состояние теплоснабжения, электросетей- хорошее;

состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений – отсутствуют;

готовность ЗС ГО к приему укрываемых – не готово.

3.Предложения по обеспечению сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО: Капитальный ремонт и модернизация ПРУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Выводы комиссии: ПРУ требуется капитальный ремонт и полная модернизация.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сотников Н.И.

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рощин Ю.В.

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахматова С.Ю.

Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назимова С.А.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко Е.Н.

М. П.\*\*\*\*

Примечания: \* - Необходимо указать тип конкретного ЗС ГО: убежище, ПРУ или укрытие.

\*\* - Необходимо указать: вместимость, общую площадь, расположение ЗС ГО, класс ЗС ГО.

\*\*\* - Необходимо указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность; состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовов; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховоды, водопроводы, теплоснабжение, канализацию, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений;

и готовность ЗС ГО к приему укрываемых (готово, ограничено готово, не готово).

\*\*\*\*- Заверяется печатью органов власти (организации), на базе которых созданы инвентаризационные комиссии.

АКТ

инвентаризации, оценки содержания и использования

защитного сооружения ГО\* (убежища, ПРУ, укрытия)

инв. № ПРУ/56-38

р.п. Новая Игирма "22"октября 2018 г.

Комиссия в составе:

Председателя: Сотникова Н.И.- Главы Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района;

Заместителя председателя комиссии: Рощина Ю.В.- Главного специалиста сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Секретаря комиссии: Бахматовой С.Ю. - И.о. начальника отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Членов комиссии:

Назимовой Снежанны Анатольевны- Ведущего специалиста отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Лутченко Елены Николаевны- Заместитель главного бухгалтера администрации Новоигирминского городского поселения,

проверила наличие и оценила готовность к использованию по предназначению защитного сооружения ГО\* противорадиационное укрытие, расположенного по адресу: п. Новая Игирма, мкр. Химки, дом № 6, подвал, инв. № ПРУ/56-38 и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию в 1980 году и находится на балансе Администрации Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района.

Защитное сооружение ПРУ (противорадиационное укрытие), обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени, находится в управлении по Договору управления многоквартирным домом и заключен жителями с Управляющей компании ООО «ЖЭУ Химки» . Используется как складское помещение для плотников и маляров ООО «ЖЭУ Химки» .

1. Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО\*\*:

 Расположение ПРУ - мкр. Химки, дом № 6, три входа с трех подъездов дома;

 Класс ПРУ- по назначению;

 Общая площадью ПРУ - 814 м2;

 Вход в ПРУ- три;

 Вместимость ПРУ – 1600 человек.

2.Фактическое состояние ЗС ГО и его готовность к приему укрываемых\*\*\*:

состояние лестничного пролета- хорошее;

состояние входных дверей и их защищенность- хорошее;

состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовков- отсутствуют;

загромождение (захламленность) входов, тамбуров- отсутствует;

состояние полов, потолков, стен- удовлетворительное;

состояние гидроизоляции- хорошее;

состояние санитарных узлов - отсутствуют;

состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС)- отсутствуют;

состояние инженерно-технических систем: воздуховоды, водопроводы, канализация- хорошее;

состояние теплоснабжения, электросетей- хорошее;

состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений – отсутствуют;

готовность ЗС ГО к приему укрываемых – не готово.

3.Предложения по обеспечению сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО: Капитальный ремонт и модернизация ПРУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Выводы комиссии: ПРУ требуется капитальный ремонт и полная модернизация .

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сотников Н.И.

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рощин Ю.В.

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахматова С.Ю.

Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назимова С.А.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко Е.Н.

М. П.\*\*\*\*

Примечания: \* - Необходимо указать тип конкретного ЗС ГО: убежище, ПРУ или укрытие.

\*\* - Необходимо указать: вместимость, общую площадь, расположение ЗС ГО, класс ЗС ГО.

\*\*\* - Необходимо указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность; состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовов; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховоды, водопроводы, теплоснабжение, канализацию, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений;

и готовность ЗС ГО к приему укрываемых (готово, ограничено готово, не готово).

\*\*\*\*- Заверяется печатью органов власти (организации), на базе которых созданы инвентаризационные комиссии.

АКТ

инвентаризации, оценки содержания и использования

защитного сооружения ГО\* (убежища, ПРУ, укрытия)

инв. № ПРУ/57-38

р.п. Новая Игирма "22"октября 2018 г.

Комиссия в составе:

Председателя: Сотникова Н.И.- Главы Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района;

Заместителя председателя комиссии: Рощина Ю.В.- Главного специалиста сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Секретаря комиссии: Бахматовой С.Ю. - И.о. начальника отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Членов комиссии:

Назимовой Снежанны Анатольевны- Ведущего специалиста отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

Лутченко Елены Николаевны- Заместитель главного бухгалтера администрации Новоигирминского городского поселения,

проверила наличие и оценила готовность к использованию по предназначению защитного сооружения ГО\* противорадиационное укрытие, расположенного по адресу: п. Новая Игирма, мкр. Химки, дом № 1, подвал, инв. № ПРУ/57-38 и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию в 1978 году и находится на балансе Администрации Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района.

Защитное сооружение ПРУ (противорадиационное укрытие), обеспечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени, находится в управлении по Договору управления многоквартирным домом и заключен жителями с Управляющей компании ООО «ЖЭУ Химки» . Используется как складское помещение для плотников и маляров ООО «ЖЭУ Химки» .

1. Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО\*\*:

 Расположение ПРУ - мкр. Химки, дом № 1, три входа с трех подъездов дома;

 Класс ПРУ- по назначению;

 Общая площадью ПРУ - 814 м2;

 Вход в ПРУ- три;

 Вместимость ПРУ – 1600 человек.

2.Фактическое состояние ЗС ГО и его готовность к приему укрываемых\*\*\*:

состояние лестничного пролета- хорошее;

состояние входных дверей и их защищенность- хорошее;

состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовков- отсутствуют;

загромождение (захламленность) входов, тамбуров- отсутствует;

состояние полов, потолков, стен- удовлетворительное;

состояние гидроизоляции- хорошее;

состояние санитарных узлов - отсутствуют;

состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС)- отсутствуют;

состояние инженерно-технических систем: воздуховоды, водопроводы, канализация- хорошее;

состояние теплоснабжения, электросетей- хорошее;

состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений – отсутствуют;

готовность ЗС ГО к приему укрываемых – не готово.

3.Предложения по обеспечению сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО: Капитальный ремонт и модернизация ПРУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Выводы комиссии: ПРУ требуется капитальный ремонт и полная модернизация ПРУ .

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сотников Н.И.

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рощин Ю.В.

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахматова С.Ю.

Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назимова С.А.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко Е.Н.

М. П.\*\*\*\*

Примечания: \* - Необходимо указать тип конкретного ЗС ГО: убежище, ПРУ или укрытие.

\*\* - Необходимо указать: вместимость, общую площадь, расположение ЗС ГО, класс ЗС ГО.

\*\*\* - Необходимо указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность; состояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовов; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состояние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховоды, водопроводы, теплоснабжение, канализацию, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений;

и готовность ЗС ГО к приему укрываемых (готово, ограничено готово, не готово).

\*\*\*\*- Заверяется печатью органов власти (организации), на базе которых созданы инвентаризационные комиссии.